Caiet de sarcini

Achizitionarea bunuri în cadrul proiectului ,,Extinderea prisaca apicola”din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| **Lot 1** | **Maşină descăpăcit semiautomată cu cuţite vibratoare încălzite** | **buc** | **1** | **Maşină descăpăcit semiautomată cu cuţite vibratoare încălzite:****-**mod de lucru semiautomat;- cuţitele să fie încălzite cu abur cu sistem închis de apă;- Randament (eficienţă) maxim cu consum minim necesar de apă;- funcţionare pentru orice tip de rame: ½, ¾ sau 1/1 cu sau fără umeraşe;Posibilitate de reglare a cuţitelor pentru alegerea adâncimii de descăpăcire;* Posibilitate manuală de introducere a ramelor;
* Material: inox alimentar (grosime minim 0,7mm);
* Alimentare: 220-230V;
* Consum: până la 1100W;
* Garanţie minim 1 an
 |
| **Lot 2** | **Stupi verticali**  | **buc** | **65** | **Stupi verticali în complet:*** Soclu cu şubăr şi urdiniş de tip antivarooa– 1buc;
* Corp ¾ - 4 buc.
* Hrănitor – 1 buc;
* Capac – 1 buc;
* Gratie Hanemann – 1 buc;
* Diafragme – 4 buc.;
* Rame de tei cu capse şi însărmate – 40 buc.

**Date tehnice şi dimensiuni:*** Grosimea pereţilor - 38mm.;
* Dimensiuni pe interior – 450x375mm.;
* Distanţa dintre rame pe verticală – 7-8mm.;
* Densitatea componentelor 125-145 kg/m3.;
* Umeraşul de susţinere a ramelor rigidizat cu colţar de metal;
* Elementele stupului turnate întregi;
* Colturile de jos a corpurilor să aibă spaţii de introdus dalta apicolă;
* Greutatea stupului 7-10kg.;
* Izolare termică (coeficient de transfer termic – aproximativ 0,020 W/mp K);
* Rezistenţă la radiaţiile ultraviolete (UV);

Rezistenţă la foc (clasa B2); |
| **Lot 3** | **Remorca apicolă**  | **buc** | **2** | **Remorca apicolă cu următoarele caracteristici tehnice:*** Sistem modular;
* Capacitate 32 stupi verticali pe 10 rame/remorcă;
* Timp de strângere/desfacere redus (aproximativ 15-20min);
* Greutate până la 750 kg;
* Lungime până la 4,5 m (varianta de transport) şi până la 8,5 m (varianta de staţionare).;
* Lăţime: până la 2,4 m.;
* Număr axe: 2;
* Mărimea roţilor: R13-R14;
* Sistem de suspensie: fiecare axă cu 2 resoare (lamele), 2 amortizatoare, 2 arcuri;
 |
| **Lot 4** | **Pavilion apicol mobil pentru extragerea mierii**  | **buc** | **1** | **Pavilion apicol mobil pentru extragerea mierii:*** Sistem pavilion;
* Timp de strângere/desfacere redus (aproximativ 15-20min);
* Uşor de manevrat;
* Greutate până la 850 kg;
* Lungime până la 4,5 m (varianta de transport) şi până la 6.0 m (varianta de lucru).;
* Lăţime: până la 2,0 m.;
* Număr axe: 1;
* Mărimea roţilor: R13-R14;
* Sistem de suspensie pe axă cu 2 resoare (lamele), 2 amortizatoare, 2 arcuri;
 |