Caiet de sarcini

Achizitionarea bunuri în cadrul proiectului ,,Extinderea prisaca apicola”din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| **Lot 1** | **Maşină descăpăcit semiautomată cu cuţite vibratoare încălzite** | **buc** | **1** | **Maşină descăpăcit semiautomată cu cuţite vibratoare încălzite:**  **-**mod de lucru semiautomat;  - cuţitele să fie încălzite cu abur cu sistem închis de apă;  - Randament (eficienţă) maxim cu consum minim necesar de apă;  - funcţionare pentru orice tip de rame: ½, ¾ sau 1/1 cu sau fără umeraşe;  Posibilitate de reglare a cuţitelor pentru alegerea adâncimii de descăpăcire;   * Posibilitate manuală de introducere a ramelor; * Material: inox alimentar (grosime minim 0,7mm); * Alimentare: 220-230V; * Consum: până la 1100W; * Garanţie minim 1 an |
| **Lot 2** | **Stupi verticali** | **buc** | **65** | **Stupi verticali în complet:**   * Soclu cu şubăr şi urdiniş de tip antivarooa– 1buc; * Corp ¾ - 4 buc. * Hrănitor – 1 buc; * Capac – 1 buc; * Gratie Hanemann – 1 buc; * Diafragme – 4 buc.; * Rame de tei cu capse şi însărmate – 40 buc.   **Date tehnice şi dimensiuni:**   * Grosimea pereţilor - 38mm.; * Dimensiuni pe interior – 450x375mm.; * Distanţa dintre rame pe verticală – 7-8mm.; * Densitatea componentelor 125-145 kg/m3.; * Umeraşul de susţinere a ramelor rigidizat cu colţar de metal; * Elementele stupului turnate întregi; * Colturile de jos a corpurilor să aibă spaţii de introdus dalta apicolă; * Greutatea stupului 7-10kg.; * Izolare termică (coeficient de transfer termic – aproximativ 0,020 W/mp K); * Rezistenţă la radiaţiile ultraviolete (UV);   Rezistenţă la foc (clasa B2); |
| **Lot 3** | **Remorca apicolă** | **buc** | **2** | **Remorca apicolă cu următoarele caracteristici tehnice:**   * Sistem modular; * Capacitate 32 stupi verticali pe 10 rame/remorcă; * Timp de strângere/desfacere redus (aproximativ 15-20min); * Greutate până la 750 kg; * Lungime până la 4,5 m (varianta de transport) şi până la 8,5 m (varianta de staţionare).; * Lăţime: până la 2,4 m.; * Număr axe: 2; * Mărimea roţilor: R13-R14; * Sistem de suspensie: fiecare axă cu 2 resoare (lamele), 2 amortizatoare, 2 arcuri; |
| **Lot 4** | **Pavilion apicol mobil pentru extragerea mierii** | **buc** | **1** | **Pavilion apicol mobil pentru extragerea mierii:**   * Sistem pavilion; * Timp de strângere/desfacere redus (aproximativ 15-20min); * Uşor de manevrat; * Greutate până la 850 kg; * Lungime până la 4,5 m (varianta de transport) şi până la 6.0 m (varianta de lucru).; * Lăţime: până la 2,0 m.; * Număr axe: 1; * Mărimea roţilor: R13-R14; * Sistem de suspensie pe axă cu 2 resoare (lamele), 2 amortizatoare, 2 arcuri; |