|  |
| --- |
| Specificații de preț (F2.2) |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,6]* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Preţ unitar****(fără TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Termenul de****livrare** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Maşină descăpăcit semiautomată cu cuţite vibratoare încălzite:****-**mod de lucru semiautomat;- cuţitele să fie încălzite cu abur cu sistem închis de apă;- Randament (eficienţă) maxim cu consum minim necesar de apă;- funcţionare pentru orice tip de rame: ½, ¾ sau 1/1 cu sau fără umeraşe;Posibilitate de reglare a cuţitelor pentru alegerea adâncimii de descăpăcire;- Posibilitate manuală de introducere a ramelor;- Material: inox alimentar (grosime minim 0,7mm);- Alimentare: 220-230V;- Consum: până la 1100W;- Garanţie minim 1 an | buc | 1 |  |  | Până la 15 zile calendaristice  |
| **Stupi verticali în complet:*** Soclu cu şubăr şi urdiniş de tip antivarooa– 1buc;
* Corp ¾ - 4 buc.
* Hrănitor – 1 buc;
* Capac – 1 buc;
* Gratie Hanemann – 1 buc;
* Diafragme – 4 buc.;
* Rame de tei cu capse şi însărmate – 40 buc.

**Date tehnice şi dimensiuni:*** Grosimea pereţilor - 38mm.;
* Dimensiuni pe interior – 450x375mm.;
* Distanţa dintre rame pe verticală – 7-8mm.;
* Densitatea componentelor 125-145 kg/m3.;
* Umeraşul de susţinere a ramelor rigidizat cu colţar de metal;
* Elementele stupului turnate întregi;
* Colturile de jos a corpurilor să aibă spaţii de introdus dalta apicolă;
* Greutatea stupului 7-10kg.;
* Izolare termică (coeficient de transfer termic – aproximativ 0,020 W/mp K);
* Rezistenţă la radiaţiile ultraviolete (UV);
* Rezistenţă la foc (clasa B2);
 | buc. | 65 |  |  | Până la 15 zile calendaristice |
| **Remorca apicolă cu următoarele caracteristici tehnice:*** Sistem modular;
* Capacitate 32 stupi verticali pe 10 rame/remorcă;
* Timp de strângere/desfacere redus (aproximativ 15-20min);
* Greutate până la 750 kg;
* Lungime până la 4,5 m (varianta de transport) şi până la 8,5 m (varianta de staţionare).;
* Lăţime: până la 2,4 m.;
* Număr axe: 2;
* Mărimea roţilor: R13-R14;
* Sistem de suspensie: fiecare axă cu 2 resoare (lamele), 2 amortizatoare, 2 arcuri;
 | buc | 2 |  |  | Până la 15 zile calendaristice |
| **Pavilion apicol mobil pentru extragerea mierii:****-** Sistem pavilion;- Timp de strângere/desfacere redus (aproximativ 15-20min);- Uşor de manevrat;- Greutate până la 850 kg;- Lungime până la 4,5 m (varianta de transport) şi până la 6.0 m (varianta de lucru).;- Lăţime: până la 2,0 m.;- Număr axe: 1;- Mărimea roţilor: R13-R14;- Sistem de suspensie pe axă cu 2 resoare (lamele), 2 amortizatoare, 2 arcuri; | buc | 1 |  |  | Până la 15 zile calendaristice |
| Total |  |  |  |  |  |

 |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |