|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specificații de preț (F2.2) | | |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,6]* | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Preţ unitar**  **(fără TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | **Termenul de**  **livrare** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **Maşină descăpăcit semiautomată cu cuţite vibratoare încălzite:**  **-**mod de lucru semiautomat;  - cuţitele să fie încălzite cu abur cu sistem închis de apă;  - Randament (eficienţă) maxim cu consum minim necesar de apă;  - funcţionare pentru orice tip de rame: ½, ¾ sau 1/1 cu sau fără umeraşe;  Posibilitate de reglare a cuţitelor pentru alegerea adâncimii de descăpăcire;  - Posibilitate manuală de introducere a ramelor;  - Material: inox alimentar (grosime minim 0,7mm);  - Alimentare: 220-230V;  - Consum: până la 1100W;  - Garanţie minim 1 an | buc | 1 |  |  | Până la 15 zile calendaristice | | **Stupi verticali în complet:**   * Soclu cu şubăr şi urdiniş de tip antivarooa– 1buc; * Corp ¾ - 4 buc. * Hrănitor – 1 buc; * Capac – 1 buc; * Gratie Hanemann – 1 buc; * Diafragme – 4 buc.; * Rame de tei cu capse şi însărmate – 40 buc.   **Date tehnice şi dimensiuni:**   * Grosimea pereţilor - 38mm.; * Dimensiuni pe interior – 450x375mm.; * Distanţa dintre rame pe verticală – 7-8mm.; * Densitatea componentelor 125-145 kg/m3.; * Umeraşul de susţinere a ramelor rigidizat cu colţar de metal; * Elementele stupului turnate întregi; * Colturile de jos a corpurilor să aibă spaţii de introdus dalta apicolă; * Greutatea stupului 7-10kg.; * Izolare termică (coeficient de transfer termic – aproximativ 0,020 W/mp K); * Rezistenţă la radiaţiile ultraviolete (UV); * Rezistenţă la foc (clasa B2); | buc. | 65 |  |  | Până la 15 zile calendaristice | | **Remorca apicolă cu următoarele caracteristici tehnice:**   * Sistem modular; * Capacitate 32 stupi verticali pe 10 rame/remorcă; * Timp de strângere/desfacere redus (aproximativ 15-20min); * Greutate până la 750 kg; * Lungime până la 4,5 m (varianta de transport) şi până la 8,5 m (varianta de staţionare).; * Lăţime: până la 2,4 m.; * Număr axe: 2; * Mărimea roţilor: R13-R14; * Sistem de suspensie: fiecare axă cu 2 resoare (lamele), 2 amortizatoare, 2 arcuri; | buc | 2 |  |  | Până la 15 zile calendaristice | | **Pavilion apicol mobil pentru extragerea mierii:**  **-** Sistem pavilion;  - Timp de strângere/desfacere redus (aproximativ 15-20min);  - Uşor de manevrat;  - Greutate până la 850 kg;  - Lungime până la 4,5 m (varianta de transport) şi până la 6.0 m (varianta de lucru).;  - Lăţime: până la 2,0 m.;  - Număr axe: 1;  - Mărimea roţilor: R13-R14;  - Sistem de suspensie pe axă cu 2 resoare (lamele), 2 amortizatoare, 2 arcuri; | buc | 1 |  |  | Până la 15 zile calendaristice | | Total |  |  |  |  |  | | |  | | |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |  | |