**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ”Cultivarea cerealelor și a legumelor în câmp deschis”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| **Lot 1** | **Utilaj de irigare + Bara pentru aspersie** **Mașină cu tambur, țeava din polietilena****Cutie de viteze 6 trepte****Utilajul de aspersie cu duse de la 16 la 32 ml.**  | buc | 1 | **Mașina de irigare cu Tambur cu:*** Rotaţia la 360°
* Diametrul furtunului de la 90 mm
* Lungimea furtunului de la 350 m
* Cutie de viteze 6 trepte;
* Material teava- polietilena;
* Presiune de lucru recomandată: de la 3 kg/cm2;

**Bara pentru aspersie:** * Lățimea – de la 30 m
* Diametru - 120 mm
* Lățimea efectivă de irigare: minim 30 metri
* Capacitatea de aspersiune al aspersorului: de la 30 metri
* Aspersorul dotat cu minim 2 pulverizatoare;
* Debitul de apă la ieșire din aspersor de la 10 m3/h.
* Material - polietilena

**Utilajul de aspersie cu duze*** Lățimea de la 36 m
* Duze de la 16 mm
* Material – aluminiu
 |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | Garanție: minim 12 luni |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
* În caz de defecțiune să asigure reparația sau schimbul componentei defectat(e) în termen de la 15 zile lucrătoare.
 |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare pînă la 15 zile calendaristice;
* Locul livrării: mun. Ungheni
* Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului
 |
| **Lot 2** | **Presa de balotat de tip SIPMA sau echivalent****Puterea necesara(kw/CP): 30/40** | buc | 1 | * Latime de lucru m: 1.78 m;
* Latime compartiment baloti mm: 0.4 m;
* Inaltime compartimentului balotimm: 40 cm;
* Lungime baloti – ajustare din reglaj: 0,3 - 1.30 m;
* Gradul de presiune – slab presat sau reglabil;
* Ridicarea pickup-ului hidraulic;
* Viteza cardan rpm -cca 540 rpm
* Dimensiuni de gabarit: cca 4900 x 2500 x 1600 mm
* Lungime- cca 5 m
* Latime – cca 2.5 m
* Inaltime- cca 1,5 -2 m
* Greutate- cca 1560 kg

**Parametri sfoara de balotat*** Tip sfoara iuta - polipropilena
* Tip sfoara polipropilena
 |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | Garanție: 12 luni |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).

În caz de defecțiune să asigure reparația sau schimbul componentei defectat(e) în termen de la 15 zile lucrătoare. |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare pînă la 15 zile calendaristice;
* Locul livrării: mun. Ungheni
* Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului
 |