**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ”Cultivarea cerealelor și a legumelor în câmp deschis”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| **Lot 1** | **Utilaj de irigare + Bara pentru aspersie**  **Mașină cu tambur, țeava din polietilena**  **Cutie de viteze 6 trepte**  **Utilajul de aspersie cu duse de la 16 la 32 ml.** | buc | 1 | **Mașina de irigare cu Tambur cu:**   * Rotaţia la 360° * Diametrul furtunului de la 90 mm * Lungimea furtunului de la 350 m * Cutie de viteze 6 trepte; * Material teava- polietilena; * Presiune de lucru recomandată: de la 3 kg/cm2;   **Bara pentru aspersie:**   * Lățimea – de la 30 m * Diametru - 120 mm * Lățimea efectivă de irigare: minim 30 metri * Capacitatea de aspersiune al aspersorului: de la 30 metri * Aspersorul dotat cu minim 2 pulverizatoare; * Debitul de apă la ieșire din aspersor de la 10 m3/h. * Material - polietilena   **Utilajul de aspersie cu duze**   * Lățimea de la 36 m * Duze de la 16 mm * Material – aluminiu |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | Garanție: minim 12 luni |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). * În caz de defecțiune să asigure reparația sau schimbul componentei defectat(e) în termen de la 15 zile lucrătoare. |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare pînă la 15 zile calendaristice; * Locul livrării: mun. Ungheni * Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului |
| **Lot 2** | **Presa de balotat de tip SIPMA sau echivalent**  **Puterea necesara(kw/CP): 30/40** | buc | 1 | * Latime de lucru m: 1.78 m; * Latime compartiment baloti mm: 0.4 m; * Inaltime compartimentului balotimm: 40 cm; * Lungime baloti – ajustare din reglaj: 0,3 - 1.30 m; * Gradul de presiune – slab presat sau reglabil; * Ridicarea pickup-ului hidraulic; * Viteza cardan rpm -cca 540 rpm * Dimensiuni de gabarit: cca 4900 x 2500 x 1600 mm * Lungime- cca 5 m * Latime – cca 2.5 m * Inaltime- cca 1,5 -2 m * Greutate- cca 1560 kg   **Parametri sfoara de balotat**   * Tip sfoara iuta - polipropilena * Tip sfoara polipropilena |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | Garanție: 12 luni |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).   În caz de defecțiune să asigure reparația sau schimbul componentei defectat(e) în termen de la 15 zile lucrătoare. |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare pînă la 15 zile calendaristice; * Locul livrării: mun. Ungheni * Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului |