**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,** **Confecționarea de jucării moi din textile naturale”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| Lot 1 | **Mașină de umplut cu puf și fir siliconat de tip fiber ball cu sistem de scărmănare a firului siliconat compatibil mașiinii de umplut** | buc | 1 | **Sistem de control: mecanic****Mașină de suflat** **puf și fir siliconat de tip Fire ball(hollowfiber)*** **Tuburi de umplere a jucăriilor din inox**
* **Dimensiuni : diametru minim 5 mm, maxim 20 cm**

**Tensiunea motorului mașinii de umplut: 380V, 50Hz** **Puterea nominala : de la 1,5kW, Capacitate de umplere: maxima 100kg****Duza: minim1 buc****Cantitate de puf la o umplere: 5 gr – 1 kg** **Compatibilitate cu compresor: da** **Mașină de scărmănat*** **Banda rulanta: 1900/860/1000mm**

**Caracteristici utilaj de scărmănare Tensiunea motorului mașinii de scărmănat: 380V, 50Hz 380/50Hz, Puterea nominala 3Kw+0,75kw(2.2kw+1,1kw),****Puterea de lucru: circa 200-300 kg/h****Compatibila cu Mașină de suflat puf și fir siliconat de tip Fire ball (hollowfiber)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: minim 12 luni
 |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare 90 zile;
* Locul livrării: mun. Ungheni, str. Vlad Țepeș, 17
* În condițiile importului bunului- procedura de vămuirea va fi inclusa in costul ofertei
 |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
 |
|  | **Conformitatea cu standarde**  |  |  | * Certificat de conformitate
 |
|  | **Certificat de origine** |  |  | * De la producător
 |
|  | **Termenul de valabilitate a ofertei:**  |  |  | * **60 zile.**
 |