|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specificații de preț (F2.2) | | |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,6]* | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Preţ unitar**  **(fără TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | **Termenul de**  **livrare** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **Mașină de suflat puful/de umplut cu puf cu sistem de scărmănare a firului siliconat**   * Sistem de control: mecanic * Mașină de suflat puf și fir siliconat de tip Fire ball (hollowfiber)   - Tuburi de umplere din inox  - Dimensiuni : diametru 5mm – 20 cm  - Banda rulanta: 1900/860/1000mm   * Tensiunea motorului mașinii de umplut: 380V, 50Hz * Puterea nominala : de la 1,5kW, Capacitate de umplere: maxima 100kg * Duza: minim1 buc * Cantitate de puf la o umplere 0.5 – 1 kg * Compatibilitate cu compresor: da * Caracteristici utilaj de scărmănare Tensiunea motorului mașinii de scărmanat: 380V, 50Hz 380/50Hz, Puterea nominala 3Kw+0,75kw(2.2kw+1,1kw), * Puterea de lucru: circa 200-300 kg/h * Compatibila cu Mașină de suflat puf și fir siliconat de tip Fire ball (hollowfiber) | 1 | 1 |  |  | 90 zile calendaristice | | Total | | | | |  | | |  | | |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |  | |