|  |
| --- |
| Specificații de preț (F2.2) |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,6]* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Preţ unitar****(fără TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Termenul de****livrare** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Mașină de suflat puful/de umplut cu puf cu sistem de scărmănare a firului siliconat*** Sistem de control: mecanic
* Mașină de suflat puf și fir siliconat de tip Fire ball (hollowfiber)

 - Tuburi de umplere din inox  - Dimensiuni : diametru 5mm – 20 cm - Banda rulanta: 1900/860/1000mm * Tensiunea motorului mașinii de umplut: 380V, 50Hz
* Puterea nominala : de la 1,5kW, Capacitate de umplere: maxima 100kg
* Duza: minim1 buc
* Cantitate de puf la o umplere 0.5 – 1 kg
* Compatibilitate cu compresor: da
* Caracteristici utilaj de scărmănare Tensiunea motorului mașinii de scărmanat: 380V, 50Hz 380/50Hz, Puterea nominala 3Kw+0,75kw(2.2kw+1,1kw),
* Puterea de lucru: circa 200-300 kg/h
* Compatibila cu Mașină de suflat puf și fir siliconat de tip Fire ball (hollowfiber)
 | 1 | 1 |  |  | 90 zile calendaristice  |
| Total |  |

 |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |