|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice (F2.1) | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, ]* | | | | | | | |
|  | | | | |  | |
| **Denumirea bunurilor** | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Producătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| **Mașină de suflat puful și fir siliconat cu sistem de scărmănare a firului siliconat** |  |  |  | Sistem de control: mecanic  Mașină de suflat puf și fir siliconat de tip Fire ball (hollowfiber)  - Tuburi de suflare din inox  - Dimensiuni : diametru 5mm- 20cm  - Banda rulanta: 1900/860/1000mm  Tensiunea motorului mașinii de umplut: 380V, 50Hz  Puterea nominala : de la 1,5kW, Capacitate de umplere: maxima 100kg  Duza: minim1 buc  Cantitate de puf la o umplere 5gr – 1 kg  Compatibilitate cu compresor: da  Caracteristici utilaj de scărmănare Tensiunea motorului mașinii de umplut: 380V, 50Hz 380/50Hz, Puterea nominala 3Kw+0,75kw(2.2kw+1,1kw),  Puterea de lucru: circa 200-300 kg/h  Compatibila cu Mașină de suflat puf și fir siliconat de tip Fire ball (hollowfiber) | |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |