|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAIET DE SARCINI**  **Achiziționarea bunuri în cadrul proiectului ,,Producerea și ambalarea mierii” din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană** | | | | |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată** |
| Lot  1.2 | **Centrifuga radiala** | buc | 1 | * Numărul și tipul de rame - 24 rame D / 42 rame LN sau 42 rame 1/2 D; * Diametrul rezervorului - Ø 900 mm; * Înălțimea rezervorului - 640 mm; * Acționare - electrică, 220V sau 12V; * Unitate de control - SDD; * Motor - 24V / 350W; * Material rezervor: oțel inoxidabil rezistent la acizi. * Cilindrul :oțel inoxidabil, cu grosimea de minim 0,6 mm,   - fundul conic din otel inoxidabil cu grosimea de minim 0,8 mm;   * Coșul inox rezistente la acide minim Ø 8 și minim 6 mm; |
| Lot 1.3 | **Descapacitor vertical manual, inox.** | buc | 1 | * Cadru orizontal, mecanismul pentru admitere rame cu două cuțite de tip clin electric și masă cu bunker de stocare; * Rama verticală în spațiul dintre tuburi; * Regularea distanța dintre cuțite în intervalul deminim 25-35 mm; * Caracteristici: * Dimensiuni: minim500x600x1400 mm. * Productivitate: 3-5 rame / min. * Tensiune nominală: 220 V * Greutate: max 20 kg. |
| Lot 1.4 | **Topitor de ceară cu aburi din inox cu arzător de gaz.** | Buc. | 1 | * Rezervor exterior cu apă; * Coș pentru resturile de ceara; * Echipamentele suplimentare: * arzător cu gaz -1 buc * Dimensiuni exterioare: * lungime: 1050 mm, * lățime:min. 620 mm, * înălțime: 940 mm * Dimensiuni coș: * lungime: 875 mm, * lățime: 460 mm, * înălțime: 455 mm * Gaz propan-butan * Material: otel oxidabil; * Alimentare arzător gaz GPL Numărul de rame: 28 rame tip Dadant. |
| Lot 1.5 | **Presa de extracție și presarea la rece pentru ceară.** | Buc. | 1 | Parametrii:   * Fabricat din inox rezistent la acizi. * Corpul vopsit. * Diametrul cilindrului de la 250 mm. * Înălțimea cilindrului de la 355 mm. * Înălțimea presei fără mânere de la 25 mm. * Înălțimea coșului de presare de la 390 mm. * Latura presei de la 345 mm. |
| Lot 1.6 | **Cărucior-lift pentru a transporta stupi** | Buc. | 1 | * Încărcarea sau descărcarea pe organism vehicul, manipularea asociate cu înlocuirea, eliminarea corp, înlocuirea fundul de stupi și alte lucrări pe o stupină asociat cu ridicare și sarcini în mișcare. * Capacitate de transportare pana la 150 kg; * înălțime maximă de ridicare de 1300 mm. * Dimensiunea dispozitivului de strângere de la 340 până la 1100 mm. * Apilift echipat cu un clip universal; * Caracteristici: * Dimensiuni: 620x1520x500 mm. * Greutate: 24 kg. |
| Lot.  1.7 | **Combinizon pentru albinar cu ventilatie** | buc | 3 | Combinizon pentru albinar cu ventilatie |
| Lot 1.8 | **Cantar electronic cu GSM pentru stup** | Buc. | 1 | * Descriere: * Material din oțel zincat; * Capacitatea de cântărire până la 150 de kg. * Marja de eroare: 10g * Baterii (6 x AA) - aproximativ 3.5 - 4 luni de funcționare * Trimite informații prin SMS * Configurări la nivel de tastatura si display * Alerta de pierdere rapida a greutății * "MASS LOSS" |
| Lot. 1.9 | **Faguri** | kg | 60 | * Pentru rame 230 mm -40 kg * Pentru rame300 mm -20 kg |
| Lot. 1.10 | **Masa pentru descăpăcirea rame** | Buc |  | * Masa pentru a descapaci rame, fabricat din inox 430. * Pentru a fixa rame folosind dispozitivul pe un suport reglabil. * Lungime 1000 mm. |
| Lot.  1.11 | **Masă din inox cu 2 polițe inferioare** |  |  | * Inox alimentar de marca AISI 304 * Dimensiunea 1800\*1200\*850 * Cu bordură de protecție * Rafturi inferioare din tablă |
| Lot 1.12 | **Aparat de capsat** | Buc | 1 | * Operativitate simultană- 5 capse; * Material: otel zincat; * Posibilitatea de a introduce capse în rame; |
| **Cerințe fata de termenul de garanție** | |  |  | 12 luni |
| **Cerințe fata de livrare** | |  |  | Livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 15 zile din momentul solicitării. |
| **Locul livrării:** | |  |  | Mun. Ungheni, satul Sculeni |
| **Experiența similara** | |  |  | Minim 3 contracte similar in ultimii 2 ani |