**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,** ***” Tehnologie de remodelare corporală pentru clinica de frumusețe*”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea Bunurilor**  | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată.** |
| Lot 1  | Aparat pentru remodelarea corporala  | 1 buc | Parametri Tehnici generali :* Tehnologie Concentrată: Cryolipoliza + Vacuum + RF + Role + LED + IR Laser (infraroșu) + ICE
* Tip de alimentare: Impuls CW
* Puterea: RF Bipolar: min 100 W
* Frecvența modulului – min 1MHz
* Putere RF: de la 0,5 cm3
* Coeficient pompa de secțiune: min 25 cub m/h
* Lampa infraroșu: până la 20W
* Spectru de lumina: min 525 nm (infraroșu)/min 590 nm(LED)
* Cerințe electrice: min 100-240 VAC, 20A max., 50/60 Hz
* Greutate Netă/ Greutate Brută: max 67 kg / 103 kg
* Dimensiuni (lxHxL) cca 670mm\*665mm\*1450mm

Parametri Tehnici speciali :* Manipule
* Temperatura de răcire de la (-5 C) la +10 C
* Putere de aspirație - min 100Kpa
* Stand-by continuu: min 12 h
* Display Touch Screen
 |
|  | **Cerințe față de termenul de garanție** |  | Garanție - 24 luni  |
|  | **Cerințe față de livrare** |  | Termen de livrare - până 40 zile lucrătoare Locul Livrări: Ungheni Vămuirea: Efectuată de ofertantul câștigător  |
|  | **Cerințe post- garanție** |  | Posibilitatea semnării contractului post- garanție  |
|  | Conformitatea cu standarde de conformitate  |  | CE  |
|  | Certificat de origine |  | De la producător |
|  | Termenul de valabilitate a ofertei  |  |  60 zile calendaristice |