**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,** ***” Tehnologie de remodelare corporală pentru clinica de frumusețe*”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea Bunurilor** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată.** |
| Lot 1 | Aparat pentru remodelarea corporala | 1 buc | Parametri Tehnici generali :   * Tehnologie Concentrată: Cryolipoliza + Vacuum + RF + Role + LED + IR Laser (infraroșu) + ICE * Tip de alimentare: Impuls CW * Puterea: RF Bipolar: min 100 W * Frecvența modulului – min 1MHz * Putere RF: de la 0,5 cm3 * Coeficient pompa de secțiune: min 25 cub m/h * Lampa infraroșu: până la 20W * Spectru de lumina: min 525 nm (infraroșu)/min 590 nm(LED) * Cerințe electrice: min 100-240 VAC, 20A max., 50/60 Hz * Greutate Netă/ Greutate Brută: max 67 kg / 103 kg * Dimensiuni (lxHxL) cca 670mm\*665mm\*1450mm   Parametri Tehnici speciali :   * Manipule * Temperatura de răcire de la (-5 C) la +10 C * Putere de aspirație - min 100Kpa * Stand-by continuu: min 12 h * Display Touch Screen |
|  | **Cerințe față de termenul de garanție** |  | Garanție - 24 luni |
|  | **Cerințe față de livrare** |  | Termen de livrare - până 40 zile lucrătoare  Locul Livrări: Ungheni  Vămuirea: Efectuată de ofertantul câștigător |
|  | **Cerințe post- garanție** |  | Posibilitatea semnării contractului post- garanție |
|  | Conformitatea cu standarde de conformitate |  | CE |
|  | Certificat de origine |  | De la producător |
|  | Termenul de valabilitate a ofertei |  | 60 zile calendaristice |