**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul Programului EU4MOLDOVA: Regiuni-cheie Cahul și Ungheni ,**  **,,Achiziționarea unei semănătoare pentru cultivarea de precizie a legumelor și a unui cultivator”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| Lot 1 | **Semănătoare pentru legume de precizie** | Buc | 1 | **Parametri:**   * **Secții de semănat: 4, 6, 8.** * **Însămânțare: linii duble (80-100 mm) .** * **Distanța între rânduri: minim 26-110 cm** * **Lățimea semănătorii: cca 2/2.6/3.5 m.** * **Lățimea de transport: 2/2.6/3.5 m.** * **Tipuri de culturi: sfeclă de zahăr, sfeclă roșie, castravete, spanac, pepene galben, ridiche, ardei, varză, ceapă, tomate, broccoli, mărar, morcov, pătrunjel.** |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Minim 12 luni de la semnarea actului de primire-predare |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare –30 zile după semnarea contractului de vânzare-cumpărare ; * Locul livrării: raionul Ungheni, satul Grăseni * Dacă este nevoie de vămuire, atunci responsabil pentru efectuarea acesteia este furnizorul. |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). * În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de **15** zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor. |
|  | **Conformitatea cu standarde de conformitate** |  |  | * CE – Ecologic Clean |
|  | **Certificat de origine** |  |  | * De la producător |
|  | **Termenul de valabilitate a ofertei:** |  |  | * 60 zile calendaristice |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 2 | **Cultivator** | Buc | 1 | **Parametri:**   * **Lățimea de lucru: 4m** * **Productivitatea: Până la 4,8 ha/oră** * **Dimensiunea de gabarit (LxLxÎ): 4900mm x 4080 x 1100mm** * **Puterea necesară: cel puțin 80 c.p.** * **Adâncimea de prelucrare: 5-12 cm** * **Viteza de lucru: 12 km/h** * **Greutatea: 880 kg** |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | Garanție: minim 12 luni de la semnarea actului de primire-predare |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Locul livrării: raionul Ungheni, satul Grăseni * Termen de livrare –30 zile calendaristice după semnarea contractului de vânzare-cumpărare * Dacă este nevoie de vămuire, atunci responsabil pentru efectuarea acesteia este furnizorul. |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). * În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de **15** zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor. |
|  | **Conformitatea cu standarde de conformitate** |  |  | * CE – Ecologic Clean |
|  | **Certificat de origine** |  |  | * De la producător |
|  | **Termenul de valabilitate a ofertei:** |  |  | * 60 zile calendaristice |