|  |
| --- |
| Технические характеристики (F2.1) |
|

|  |
| --- |
| *[* *Эта таблица заполняется оферентом в графах 2, 3, 4, 6, а заказчиком - в графах 1, 5.]* |

 |
|  |  |
| **Наименование товара**  | **Модель изделия,**  | **Страна происхождения**  | **Производитель** | **Полная техническая спецификация, требуемая заказчиком** | **Полная техническая спецификация, предложенная участником тендера** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Окрасочное оборудование Система фильтрации и рекуперации - теплообменник для камеры полимеризации порошковой краски, оборудованный транспортной системой** |  |  |  | S электропитание элементов управления;• измерение температуры и ее регулирование;• управление воздушными заслонками;• управление электронагревателями;• защита электрических цепей.Характеристики арматурной камеры.• Напряжение питания ~ 3N 380/220 10%• Диапазон рабочих температур в духовке 100-230°С;• Максимальная потребляемая мощность до 102 кВт.• Минимальные размеры внутреннего объема печи• ширина 1830 ммглубина 6000 ммвысота 1900 ммТочность измерения температуры ± 1° CUПрограммируемый таймер 1 ÷ 500 мин.• Транспортная система:8 однокорпусных судов длиной 6000 мм должны двигаться по поперечным фермам) |  |
| **2.Машина для холодного тиснения** |  |  |  | Мощность главного двигателя: от 7,5 кВтМощность двигателя вытяжки: от 0,75 кВтРабочая скорость: от 40 см/сек.Возможности обработки: Квадратный профиль: от 10x10 мм до 24x24 мм.Профиль: ширина от 12х3мм до 50х10ммКвадратная труба от 15х15х1,5мм до 60х60х3мм• Прямоугольная труба от 30x20x1,5 до 60x40x4,0 мм.Аксессуары (входит в стоимость):• Правильный блок• Штамповочные ролики для стали шириной 40 мм |  |
| **ВСЕГО** |  |  |  |  |  |
| Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имя, Фамилия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Как: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Участник торгов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |