**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație (repetat) în cadrul proiectului ,,EU4Ungheni”, SRL Karina Texstyle**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| Lot 2 | **Soluții digitale pentru crearea graficelor a articolelor vestimentare** | Buc. | 1 | * **Parametri generali:**
* **Crearea modelelor in baza bibliotecii de piese prestabilite sau in baza formulelor personalizate.**
* **Posibilitatea de clasificare si de marcare comună**
* **Clasificarea automata a schițelor**
* **Posibilitatea de a digitaliza șabloane fizice**
* **Posibilitatea de a salva si de a modifica datele existente in bibliotecă**
* **Posibilitatea de a introduce tabele de dimensiuni standarde și personalizate**
* **Posibilitatea de a calcula cantitatea de pânză utilizată**
* **Posibilitatea de formare automată a graficelor**
* **Posibilitatea de imprimare a graficelor**
* **Compatibilitate cu mașină automată de croire**
* **2 module in RP V 10.0, inclusiv DGS și GMS**
 |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: **12 luni**
 |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: **1 lună**
* Locul livrării: mun. Ungheni
* Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului
 |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
* În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de **15** zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
 |
| Lot 3 | **Ploter** | Buc. | 1 | * **Paramtri generali:**
* **Tipul dimensional – 1800 mm**
* **Dimensiuni: 2550x550x1060mm**
* **Greutatea: 143 kg.**
* **Suprafața maximă de lucru: 1850 mm**
* **Tip de cerneală: HP45**
* **Numărul de cartrige-uri de cerneală: 2 buc**
* **Precizia de imprimare: 0,02**
* **Viteza imprimării: 72 m2/h**
* **Lățimea maximă a hîrtiei utilizare: 1900 mm**
* **2550x550x1060mm**
* **Greutatea : 98KG**
* **Voltaj: fază unică 220V, 50HZ**
* **Compabibil cu diferite tiouri de hirtie.**
* **Imprimarea pe față și pe partea dosală**
* **Greutatea hîrtiei – 35kg**
* **Alarma auto cind hărtia se strînge sau iese în afară**
* **Compatibil cu diferite tipuri de softuri grafice**
* **Putere: AC220V±10% 50Hz**
 |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: **12 luni**
 |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 3 **luni**
* Locul livrării: mun. Ungheni
* Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului
 |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
* În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de **15** zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
 |
| Lot 4 | **Mașina automată de cusut cheutori** | Buc. | 1 | **Specificații tehnice:*** **Lungimea buclei - până la 40 mm**
* **Lungimea lamei - 4-32 mm**
* **Lățimea buclei - până la 6 mm**
* **Înălțimea de ridicare a piciorului de presare - 13 mm**
* **Lubrifiere automată**
* **Viteză maximă de cusut de până la 4000 st/min.**
* **Memorie principală pentru 21 de butoniere diferite**
* **Înălțimea de ridicare a clemei este reglabilă; înălțimea maximă - 13 mm**
* **Mecanismul de formare a cusăturilor în zigzag acționat de un servomotor pas cu pas**
* **Alimentatorul acționat de un servomotor pas cu pas.**
* **Mecanismul de ridicare a clemei de lucru acționat de un servomotor pas cu pas.**
* **Cuțitul este acționat de un solenoid în două etape**
* **Dispozitiv de prindere a firului inferior furnizat ca standard**
* **Dispozitiv de prindere a bobinei furnizat standard**
* **Tipul de stocare - card de memorie SD (producătorul nu este responsabil pentru calitatea cusăturii în cazul altor tipuri de suporturi).**
* **Ace - 134 #90**
 |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 12 luni
 |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 1 lună
* Locul livrării: mun. Ungheni
* Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului
 |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
* În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
 |
| Lot 5 | **Mașina de cusut pentru întărituri** | Buc. | 1 | * **Zona de cusut (XY): 40x30 mm (opțional 50x40)**
* **Lungimea cusăturii: 0,05 - 12,7 mm**
* **Înălțimea de ridicare a piciorului de cusut 17 mm**
* **Acționare directă**
* **Cap semisec**
* **Naveta oscilantă**
* **Viteză maximă de cusut de până la 3300 st / min.**
* **89 de programe de cusut stocate în memorie**
* **Mașina subclaseш:**
* **-03 pentru materiale medii**
* **Devierea filetului (opțional)**
 |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 12 luni
 |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 1 lună
* Locul livrării: mun. Ungheni
* Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului
 |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
* În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
 |
| Lot 6 | **Mașini de cusut uberdec cu cusatura în lanț** | Buc. | 1 | * **Tipul de cusătură: 401**
* **Număr de ace: 8**
* **Număr de fire: 16**
* **Lungimea maximă a cusăturii (mm): 3,5**
* **Înălțimea de ridicare a piciorului (mm): 8**
* **Cursa de cusut (mm): 34,5**
* **Viteză (rpm): 4500**
* **mecanism de tăiere a filetului cu doi cilindri pneumatici,**
* **Tăierea firele de ață**
* **Rotirea cu ușurință a elesticului în centură prestabilită**
 |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 12 luni
 |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 1 lună
* Locul livrării: mun. Ungheni
* Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului
 |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
* În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Lot 7 | **Mașina automată de cusut nasturi** | Buc. | 1 | * **Zona de cusut (XY): 6,4 x 6,4 mm**
* **Diametrul butonierei 8-30 mm**
* **Lungimea cusăturii: 0,05 - 4 mm**
* **Înălțimea de ridicare a piciorului 17 mm**
* **Acționare directă**
* **Lubrifiere minimă**
* **Naveta oscilantă**
* **Viteză maximă de cusut de până la 2 800 st / min.**
* **programe în memorie**
* **Devierea filetului (opțional)**
 |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 12 luni
 |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 1 lună
* Locul livrării: mun. Ungheni
* Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului
 |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
* În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
 |
| Lot 8 | **Masina de capsat butoane metalice și de plastic** | Buc. | 2 | * **Frevența : 50/60 Hz**
* **Viteza de lucru : 160 buc/min**
* **Adincimea de lucru: 100 mm**
* **Tipul butoanelor: capse de metal, capse de plastic; ochiuri libere.**
* **Alimentarea automată a capselor**
* **Voltaj: 220V**
* **Dimensiunea: 1200 x 750 x 650 mm**
* **Greutatea: 135 kg**
 |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 12 luni
 |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 3 luni
* Locul livrării: mun. Ungheni
* Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului
 |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
* În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
 |
| Lot 8 | **Calculator pentru oficiu-vinzari, contabilitate si productie** | Buc. | 1 | * **Procesor - Intel 2 yader,**
* **Frecvența - 3 Ggrț;**
* **Memoria operativă cu o Planca Modulara a memoriei;**
* **Videocard incorcorat;HDD- 250-500 Gb; marca Hitachi sau Seagate;**
* **Viteza citirii -120-140 Mb/sec;**
* **Volumul Buferului - 32 Mb**
* **Placa de bază - model Intel**
* **Unitatea de putere - 400 Wat,marca Chieftec, Cooler Master, Corsair, Enermax, FSP, Lepa;**
* **Monitorul de 20inch- cu matrița mată TN, de marca DELL, HP, NEC, SAMSUNG sau LG;**
* **tastatura de marca A4TECH, GENIUS sau lOGITECH,**
* **maus A4TECH cu cablu.**
 |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 12 luni
 |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 1 lună
* Locul livrării: mun. Ungheni
* Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului
 |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
* În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
 |
| Lot 8 | **Companie de promovare** | Buc. | 1 | * **Efectuarea fotosesiei 20 de confecții a cîte 6 poze fiecare.**
* **Elaborarea Catalogului vestimentar**
* **Elaboorarea filmului promoțional-educativ**
 |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție
 |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 1 lună
* Locul livrării: mun. Ungheni
* Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului
 |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
* În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
 |