**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație (repetat) în cadrul proiectului ,,EU4Ungheni”, SRL Karina Texstyle**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| Lot 2 | **Soluții digitale pentru crearea graficelor a articolelor vestimentare** | Buc. | 1 | * **Parametri generali:** * **Crearea modelelor in baza bibliotecii de piese prestabilite sau in baza formulelor personalizate.** * **Posibilitatea de clasificare si de marcare comună** * **Clasificarea automata a schițelor** * **Posibilitatea de a digitaliza șabloane fizice** * **Posibilitatea de a salva si de a modifica datele existente in bibliotecă** * **Posibilitatea de a introduce tabele de dimensiuni standarde și personalizate** * **Posibilitatea de a calcula cantitatea de pânză utilizată** * **Posibilitatea de formare automată a graficelor** * **Posibilitatea de imprimare a graficelor** * **Compatibilitate cu mașină automată de croire** * **2 module in RP V 10.0, inclusiv DGS și GMS** |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: **12 luni** |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: **1 lună** * Locul livrării: mun. Ungheni * Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). * În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de **15** zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor. |
| Lot 3 | **Ploter** | Buc. | 1 | * **Paramtri generali:** * **Tipul dimensional – 1800 mm** * **Dimensiuni: 2550x550x1060mm** * **Greutatea: 143 kg.** * **Suprafața maximă de lucru: 1850 mm** * **Tip de cerneală: HP45** * **Numărul de cartrige-uri de cerneală: 2 buc** * **Precizia de imprimare: 0,02** * **Viteza imprimării: 72 m2/h** * **Lățimea maximă a hîrtiei utilizare: 1900 mm** * **2550x550x1060mm** * **Greutatea : 98KG** * **Voltaj: fază unică 220V, 50HZ** * **Compabibil cu diferite tiouri de hirtie.** * **Imprimarea pe față și pe partea dosală** * **Greutatea hîrtiei – 35kg** * **Alarma auto cind hărtia se strînge sau iese în afară** * **Compatibil cu diferite tipuri de softuri grafice** * **Putere: AC220V±10% 50Hz** |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: **12 luni** |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 3 **luni** * Locul livrării: mun. Ungheni * Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). * În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de **15** zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor. |
| Lot 4 | **Mașina automată de cusut cheutori** | Buc. | 1 | **Specificații tehnice:**   * **Lungimea buclei - până la 40 mm** * **Lungimea lamei - 4-32 mm** * **Lățimea buclei - până la 6 mm** * **Înălțimea de ridicare a piciorului de presare - 13 mm** * **Lubrifiere automată** * **Viteză maximă de cusut de până la 4000 st/min.** * **Memorie principală pentru 21 de butoniere diferite** * **Înălțimea de ridicare a clemei este reglabilă; înălțimea maximă - 13 mm** * **Mecanismul de formare a cusăturilor în zigzag acționat de un servomotor pas cu pas** * **Alimentatorul acționat de un servomotor pas cu pas.** * **Mecanismul de ridicare a clemei de lucru acționat de un servomotor pas cu pas.** * **Cuțitul este acționat de un solenoid în două etape** * **Dispozitiv de prindere a firului inferior furnizat ca standard** * **Dispozitiv de prindere a bobinei furnizat standard** * **Tipul de stocare - card de memorie SD (producătorul nu este responsabil pentru calitatea cusăturii în cazul altor tipuri de suporturi).** * **Ace - 134 #90** |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 12 luni |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 1 lună * Locul livrării: mun. Ungheni * Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). * În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor. |
| Lot 5 | **Mașina de cusut pentru întărituri** | Buc. | 1 | * **Zona de cusut (XY): 40x30 mm (opțional 50x40)** * **Lungimea cusăturii: 0,05 - 12,7 mm** * **Înălțimea de ridicare a piciorului de cusut 17 mm** * **Acționare directă** * **Cap semisec** * **Naveta oscilantă** * **Viteză maximă de cusut de până la 3300 st / min.** * **89 de programe de cusut stocate în memorie** * **Mașina subclaseш:** * **-03 pentru materiale medii** * **Devierea filetului (opțional)** |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 12 luni |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 1 lună * Locul livrării: mun. Ungheni * Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). * În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor. |
| Lot 6 | **Mașini de cusut uberdec cu cusatura în lanț** | Buc. | 1 | * **Tipul de cusătură: 401** * **Număr de ace: 8** * **Număr de fire: 16** * **Lungimea maximă a cusăturii (mm): 3,5** * **Înălțimea de ridicare a piciorului (mm): 8** * **Cursa de cusut (mm): 34,5** * **Viteză (rpm): 4500** * **mecanism de tăiere a filetului cu doi cilindri pneumatici,** * **Tăierea firele de ață** * **Rotirea cu ușurință a elesticului în centură prestabilită** |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 12 luni |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 1 lună * Locul livrării: mun. Ungheni * Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). * În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Lot 7 | **Mașina automată de cusut nasturi** | Buc. | 1 | * **Zona de cusut (XY): 6,4 x 6,4 mm** * **Diametrul butonierei 8-30 mm** * **Lungimea cusăturii: 0,05 - 4 mm** * **Înălțimea de ridicare a piciorului 17 mm** * **Acționare directă** * **Lubrifiere minimă** * **Naveta oscilantă** * **Viteză maximă de cusut de până la 2 800 st / min.** * **programe în memorie** * **Devierea filetului (opțional)** |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 12 luni |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 1 lună * Locul livrării: mun. Ungheni * Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). * În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor. |
| Lot 8 | **Masina de capsat butoane metalice și de plastic** | Buc. | 2 | * **Frevența : 50/60 Hz** * **Viteza de lucru : 160 buc/min** * **Adincimea de lucru: 100 mm** * **Tipul butoanelor: capse de metal, capse de plastic; ochiuri libere.** * **Alimentarea automată a capselor** * **Voltaj: 220V** * **Dimensiunea: 1200 x 750 x 650 mm** * **Greutatea: 135 kg** |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 12 luni |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 3 luni * Locul livrării: mun. Ungheni * Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). * În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor. |
| Lot 8 | **Calculator pentru oficiu-vinzari, contabilitate si productie** | Buc. | 1 | * **Procesor - Intel 2 yader,** * **Frecvența - 3 Ggrț;** * **Memoria operativă cu o Planca Modulara a memoriei;** * **Videocard incorcorat;HDD- 250-500 Gb; marca Hitachi sau Seagate;** * **Viteza citirii -120-140 Mb/sec;** * **Volumul Buferului - 32 Mb** * **Placa de bază - model Intel** * **Unitatea de putere - 400 Wat,marca Chieftec, Cooler Master, Corsair, Enermax, FSP, Lepa;** * **Monitorul de 20inch- cu matrița mată TN, de marca DELL, HP, NEC, SAMSUNG sau LG;** * **tastatura de marca A4TECH, GENIUS sau lOGITECH,** * **maus A4TECH cu cablu.** |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 12 luni |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 1 lună * Locul livrării: mun. Ungheni * Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). * În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor. |
| Lot 8 | **Companie de promovare** | Buc. | 1 | * **Efectuarea fotosesiei 20 de confecții a cîte 6 poze fiecare.** * **Elaborarea Catalogului vestimentar** * **Elaboorarea filmului promoțional-educativ** |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare: 1 lună * Locul livrării: mun. Ungheni * Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). * În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor. |