**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,Creșterea competitivității serviciilor de curățătorie a covoarelor”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| 1 |  | Mașina automată de spălat, pre-centrifugat și centrifugat covoare de tip TOTAL DUO 3 sau echivalent | buc | 1 | * Posibilitatea de curatare a mai multor covoare în acelas timp;
* Productia minim m2/h 60
* Latime minima covor m 3,2 -3,5;
* Perii minim 6 buc;
* Durata curatare covor ( m2 ) max4 minute;
* Viteza de alimentare conveior m/min minim 0,2 – 1;
* Alimentarea electrica 380V/50Hz/3;
* Puterea electrica totala circa kw 10;
* Consum de energie/m2 circa kw 0,18;
* Consum de apa/m2 l/maxl/m2 max 21 litri;
* Viteza perie rpm -minim 0-300;
* Viteza de centrifugare rpm minim 1050 ;
* Factor G 300;
* Pompe produse chimice;
* Rezervor colectare apa( reciclare) ;
* Panou control tactil de introducere automata covor;
* Filtru reciclare apa;
* Rulare automata covor;
* Conducta alimentare apa ;
* Dimensiuni exterioare circa 3,98x1,25x1,7;
* Greutate neta kg max 1450;
* Fara fixare in pardoseala;
* Reglarea vitezei covorului.
* Rularea automata a covorului;
 |