**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,Creșterea competitivității serviciilor de curățătorie a covoarelor”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| 1 |  | Mașina automată de spălat, pre-centrifugat și centrifugat covoare de tip TOTAL DUO 3 sau echivalent | buc | 1 | * Posibilitatea de curatare a mai multor covoare în acelas timp; * Productia minim m2/h 60 * Latime minima covor m 3,2 -3,5; * Perii minim 6 buc; * Durata curatare covor ( m2 ) max4 minute; * Viteza de alimentare conveior m/min minim 0,2 – 1; * Alimentarea electrica 380V/50Hz/3; * Puterea electrica totala circa kw 10; * Consum de energie/m2 circa kw 0,18; * Consum de apa/m2 l/maxl/m2 max 21 litri; * Viteza perie rpm -minim 0-300; * Viteza de centrifugare rpm minim 1050 ; * Factor G 300; * Pompe produse chimice; * Rezervor colectare apa( reciclare) ; * Panou control tactil de introducere automata covor; * Filtru reciclare apa; * Rulare automata covor; * Conducta alimentare apa ; * Dimensiuni exterioare circa 3,98x1,25x1,7; * Greutate neta kg max 1450; * Fara fixare in pardoseala; * Reglarea vitezei covorului. * Rularea automata a covorului; |