**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,Producere de produse din patiserie și panificație tradiționale””**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| Lot 1 | **Utilaj de irigare + Bara pentru aspersie** **Mașină cu tambur, țeava din polietilena****Cutie de viteze 6 trepte****Utilajul de aspersie cu duse de la 16 la 32 ml.**  | buc | 1 | **Mașina de irigare cu Tambur:*** Rotaţia la 360
* Diametrul furtunului 100 mm (mmLungimea furtunului L 350 m)
* Cutie de viteze 6 trepte;
* Material teava- polietilena

**Bara pentru aspersie:** * Lungimea- 30 m
* Diametru- 120 mm
* Material - polietilena

**Utilajul de aspersie cu duse*** Lungimea – 36 m
* Material – aluminiu
 |
| Lot 2 | **Presa de balotat de tip SIPMA sau echivalent****Puterea necesara(kw/CP): 30/40** | buc | 1 | * Latime de lucru m: 1.78 m;
* Latime compartiment baloti mm: 0.7 m;
* Inaltime compartimentului balotimm:40 cm;
* Lungime baloti – ajustare din reglaj 1.30 m;
* Gradul de presiune – slab presat;
* Ridicarea pickup-ului mecanic;
* Viteza cardan rpm -cca 540 rpm

**Parametri sfoara de balotat*** Tip sfoara iuta - polipropilena
* Tip sfoara polipropilena
* Dimensiuni de gabarit: cca 4900 x 2500 x 1600 mm
* Lungime- cca 5 m
* Latime – cca 2.5 m
* Inaltime- cca 2 m
* Greutate- cca 1560 kg
 |