**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,Producere de produse din patiserie și panificație tradiționale””**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| Lot 1 | **Utilaj de irigare + Bara pentru aspersie**  **Mașină cu tambur, țeava din polietilena**  **Cutie de viteze 6 trepte**  **Utilajul de aspersie cu duse de la 16 la 32 ml.** | buc | 1 | **Mașina de irigare cu Tambur:**   * Rotaţia la 360 * Diametrul furtunului 100 mm (mmLungimea furtunului L 350 m) * Cutie de viteze 6 trepte; * Material teava- polietilena   **Bara pentru aspersie:**   * Lungimea- 30 m * Diametru- 120 mm * Material - polietilena   **Utilajul de aspersie cu duse**   * Lungimea – 36 m * Material – aluminiu |
| Lot 2 | **Presa de balotat de tip SIPMA sau echivalent**  **Puterea necesara(kw/CP): 30/40** | buc | 1 | * Latime de lucru m: 1.78 m; * Latime compartiment baloti mm: 0.7 m; * Inaltime compartimentului balotimm:40 cm; * Lungime baloti – ajustare din reglaj 1.30 m; * Gradul de presiune – slab presat; * Ridicarea pickup-ului mecanic; * Viteza cardan rpm -cca 540 rpm   **Parametri sfoara de balotat**   * Tip sfoara iuta - polipropilena * Tip sfoara polipropilena * Dimensiuni de gabarit: cca 4900 x 2500 x 1600 mm * Lungime- cca 5 m * Latime – cca 2.5 m * Inaltime- cca 2 m * Greutate- cca 1560 kg |