|  |
| --- |
| Specificații de preț (F2.2) |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,6]* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Preţ unitar****(fără TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Termenul de****livrare** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Linie automată de spălat covoare cu 4 operațiuni de baza(scuturat, spalat, centrifugat și finisaj):**MASINA DE SUFLAT DE PRAF:**Latime minima covor m 3,2 -3,5;Peri: DaCantitate bătători: 1x1Automatizare: DaMaterial: Oțel vopsitSpirala: Da **MAȘINĂ DE SPĂLAT AUTOMATĂ****8 PERII:**Lățimea: minima 3,20 cmPerie disc: cca45cm X 4 -4bucSistem de clătire: două duze și un racletAutomatizarePanou de control: Inclus Perii frontale cu role **MAȘINĂ DE CENTRIFUGAT**Motor: ccă 5.5kwTambur: zincat la caldGrosimea tamburului: cca 2,5 mmLungime tambur: cca 3,20cmDiametrul tamburului: cca 42 cmMinge de teflon: 2 bucDimensiune (L x L x Î): cca340 \* 135 \* 130cmTensiune: 380VRotația motorului: 1400 rpmSistem de sprijin pentru picioare: burduf**MAȘINA DE FINISAJ**pentru pieptănat scame și ambalare:Intrare covor: minim 3,20cmVid: cca 2.000 m3AutomatizarePuterea motorului: cca7,5 kWInstrument de vid: minim 4 periiPerie inferioara: cca 3,20cm | 1 | 1 |  |  | 45 zile calendaristice  |
| Total |  |  |  |  |  |

 |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |