|  |
| --- |
| Specificații de preț (F2.2) |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,6]* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Preţ unitar****(fără TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Termenul de****livrare** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Pavilion apicol mobil pentru extragerea mierii:****-** Sistem pavilion;- Timp de strângere/desfacere redus (aproximativ 15-20min);- Uşor de manevrat;- Greutate până la 850 kg;- Lungime până la 4,5 m (varianta de transport) şi până la 6.0 m (varianta de lucru).;- Lăţime: până la 2,0 m.;- Număr axe: 1;- Mărimea roţilor: R13-R14;- Sistem de suspensie pe axă cu 2 resoare (lamele), 2 amortizatoare, 2 arcuri; | buc | 1 |  |  | Până la 15 zile calendaristice |
| Total |  |  |  |  |  |

 |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |