**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,** **Confecționarea de jucării moi din textile naturale”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| Lot 1 | **Mașină de umplut cu puf și fir siliconat de tip fiber ball cu sistem de scărmănare a firului siliconat compatibil mașiinii de umplut** | buc | 1 | **Sistem de control: mecanic**  **Mașină de suflat** **puf și fir siliconat de tip Fire ball(hollowfiber)**   * **Tuburi de umplere a jucăriilor din inox** * **Dimensiuni : diametru minim 5 mm, maxim 20 cm**   **Tensiunea motorului mașinii de umplut: 380V, 50Hz**  **Puterea nominala : de la 1,5kW, Capacitate de umplere: maxima 100kg**  **Duza: minim1 buc**  **Cantitate de puf la o umplere: 5 gr – 1 kg**  **Compatibilitate cu compresor: da**  **Mașină de scărmănat**   * **Banda rulanta: 1900/860/1000mm**   **Caracteristici utilaj de scărmănare Tensiunea motorului mașinii de scărmănat: 380V, 50Hz 380/50Hz, Puterea nominala 3Kw+0,75kw(2.2kw+1,1kw),**  **Puterea de lucru: circa 200-300 kg/h**  **Compatibila cu Mașină de suflat puf și fir siliconat de tip Fire ball (hollowfiber)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: minim 12 luni |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare 90 zile; * Locul livrării: mun. Ungheni, str. Vlad Țepeș, 17 * În condițiile importului bunului- procedura de vămuirea va fi inclusa in costul ofertei |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). |
|  | **Conformitatea cu standarde** |  |  | * Certificat de conformitate |
|  | **Certificat de origine** |  |  | * De la producător |
|  | **Termenul de valabilitate a ofertei:** |  |  | * **60 zile.** |