|  |
| --- |
| **CAIET DE SARCINI****Achiziționarea bunuri în cadrul proiectului ,,Producerea și ambalarea mierii” din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană** |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată** |
| Lot1.2 |  **Centrifuga radiala**  | buc | 1 | * Numărul și tipul de rame - 24 rame D / 42 rame LN sau 42 rame 1/2 D;
* Diametrul rezervorului - Ø 900 mm;
* Înălțimea rezervorului - 640 mm;
* Acționare - electrică, 220V sau 12V;
* Unitate de control - SDD;
* Motor - 24V / 350W;
* Material rezervor: oțel inoxidabil rezistent la acizi.
* Cilindrul :oțel inoxidabil, cu grosimea de minim 0,6 mm,

- fundul conic din otel inoxidabil cu grosimea de minim 0,8 mm;* Coșul inox rezistente la acide minim Ø 8 și minim 6 mm;
 |
| Lot 1.3 | **Descapacitor vertical manual, inox.** | buc | 1 | * Cadru orizontal, mecanismul pentru admitere rame cu două cuțite de tip clin electric și masă cu bunker de stocare;
* Rama verticală în spațiul dintre tuburi;
* Regularea distanța dintre cuțite în intervalul deminim 25-35 mm;
* Caracteristici:
* Dimensiuni: minim500x600x1400 mm.
* Productivitate: 3-5 rame / min.
* Tensiune nominală: 220 V
* Greutate: max 20 kg.
 |
| Lot 1.4 | **Topitor de ceară cu aburi din inox cu arzător de gaz.** | Buc. | 1 | * Rezervor exterior cu apă;
* Coș pentru resturile de ceara;
* Echipamentele suplimentare:
* arzător cu gaz -1 buc
* Dimensiuni exterioare:
* lungime: 1050 mm,
* lățime:min. 620 mm,
* înălțime: 940 mm
* Dimensiuni coș:
* lungime: 875 mm,
* lățime: 460 mm,
* înălțime: 455 mm
* Gaz propan-butan
* Material: otel oxidabil;
* Alimentare arzător gaz GPL Numărul de rame: 28 rame tip Dadant.
 |
| Lot 1.5 | **Presa de extracție și presarea la rece pentru ceară.** | Buc. | 1 | Parametrii:* Fabricat din inox rezistent la acizi.
* Corpul vopsit.
* Diametrul cilindrului de la 250 mm.
* Înălțimea cilindrului de la 355 mm.
* Înălțimea presei fără mânere de la 25 mm.
* Înălțimea coșului de presare de la 390 mm.
* Latura presei de la 345 mm.
 |
| Lot 1.6 | **Cărucior-lift pentru a transporta stupi**  | Buc. | 1 | * Încărcarea sau descărcarea pe organism vehicul, manipularea asociate cu înlocuirea, eliminarea corp, înlocuirea fundul de stupi și alte lucrări pe o stupină asociat cu ridicare și sarcini în mișcare.
* Capacitate de transportare pana la 150 kg;
* înălțime maximă de ridicare de 1300 mm.
* Dimensiunea dispozitivului de strângere de la 340 până la 1100 mm.
* Apilift echipat cu un clip universal;
* Caracteristici:
* Dimensiuni: 620x1520x500 mm.
* Greutate: 24 kg.
 |
| Lot. 1.7 | **Combinizon pentru albinar cu ventilatie** | buc | 3 | Combinizon pentru albinar cu ventilatie |
| Lot 1.8 | **Cantar electronic cu GSM pentru stup** | Buc. | 1 | * Descriere:
* Material din oțel zincat;
* Capacitatea de cântărire până la 150 de kg.
* Marja de eroare: 10g
* Baterii (6 x AA) - aproximativ 3.5 - 4 luni de funcționare
* Trimite informații prin SMS
* Configurări la nivel de tastatura si display
* Alerta de pierdere rapida a greutății
* "MASS LOSS"
 |
| Lot. 1.9 | **Faguri** | kg | 60 | * Pentru rame 230 mm -40 kg
* Pentru rame300 mm -20 kg
 |
| Lot. 1.10 | **Masa pentru descăpăcirea rame** | Buc  |  | * Masa pentru a descapaci rame, fabricat din inox 430.
* Pentru a fixa rame folosind dispozitivul pe un suport reglabil.
* Lungime 1000 mm.
 |
| Lot.1.11 | **Masă din inox cu 2 polițe inferioare** |  |  | * Inox alimentar de marca AISI 304
* Dimensiunea 1800\*1200\*850
* Cu bordură de protecție
* Rafturi inferioare din tablă
 |
| Lot 1.12 | **Aparat de capsat** | Buc | 1 | * Operativitate simultană- 5 capse;
* Material: otel zincat;
* Posibilitatea de a introduce capse în rame;
 |
| **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | 12 luni |
| **Cerințe fata de livrare** |  |  | Livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 15 zile din momentul solicitării. |
| **Locul livrării:**  |  |  | Mun. Ungheni, satul Sculeni |
| **Experiența similara**  |  |  | Minim 3 contracte similar in ultimii 2 ani |