|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAIET DE SARCINI**  **Achiziționarea bunuri în cadrul proiectului ,,** **Uscătorie de fructe și legume și ambalarea produselor finite” din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană** | | | | |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată** |
| Lot 1 **Utilaj de uscare a fructelor și legumelor** | * 1. Camera de deshidratare | buc. | 1 | Capacitatea de uscare   -  650 kg/sarja  Dimensiunile camerei   2800 x 1250 x 2400 mm  Vagonete   2 buc. Palete  44 buc dimensiuni 1100 x 750mm  Ventilatoare pentru circulație  —  2 buc. Puterea electrică  2 x 1,1 kwt  Panou de comandă  digitalizat  Sursa electrică 380V   50 Нz |
| * 1. Dozatorul de biomasă | buc. | 1 | Capacitatea rezervorului — 150 kg  Cantitatea dozată de biomasă 2-100 kg/h  Puterea electrică instalată 1,1 kwt  Panou de comandă digitalizat  Dimensiuni 2850 x 1100 x 1900 mm |
| 1.3. Cazan de încălzire | buc. | 1 | Capacitatea termică de încălzire a aerului 20-60 kwt  Puterea electrică instalată 1,5 kwt  Dimensiuni 1200 x 1800 x 2000 mm |

**Condiții speciale:**

**LOT 1;**

-Elaborarea schiței tehnice a sectorului de procesarea produselor agricole, pentru amplasarea și montarea utilagelor indicate; camera de deshidratare, dozatorul de biomasă, cazanul de

încălzire și restul inventarului, echipamentelor, utilagelor necesare pentru asigurarea procesării prodeselor de fructe, legume, altele.

-Executarea lucrărilor de montaj a camerii de deshidratare, dozatorului de biomasă, cazanului de căldură în condițiile contractului de achiziții,

-Elaborarea instrucțiunilor tehnologice de uscarea fructerlor și legumelor (câte 3 tipuri la solicitatea beneficiarului),

-Instruirea personalului pentru pregătirea profesională de organizarea și executarea procesului de uscare,

-Monitorizarea procesului de uscare pentru primele 2-3 tipuri de produse, în perioada primului an/12 luni de proiducere.

-Garantarea elaborării Certificatului de confirmare la cererea si din contul Beneficiarului, în perioada de testare a utiajului în condițiile de darea în exploatare a sectorului de prodicere asigurat de Beneficiar.

-Demonstrarea experienței similare, de producere și darea în exploatare a cel puțin o instalație de dezhidratare la capacitatea similară în republică.

-Termenii de livrare, montaj și testarea utilajelor în condițiile beneficiarului pînă la 120 zile calendaristice din momentul semnării contractlui (conformm graficlui, anexa contractului)