|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice (F2.1) *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]* | | | | | |
| **Denumirea bunurilor** | **Modelul articolului** | **Țara de origine** | **Produ-actorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Lot 1 :*  *Utilaj de uscare a fructelor și legumelor* |  |  |  | * 1. Camera de deshidratare   -Capacitatea de uscare - 650 kg/sarja  -Dimensiunile camerei 2800 x 1250 x 2400 mm  -Vagonete 2 buc.  -Palete 44 buc dimensiuni 1100 x 750mm  -Ventilatoare pentru circulație — 2 buc.  -Puterea electrică 2 x 1,1 kwt  -Panou de comandă digitalizat  -Sursa electrică 380V 50 Нz |  |
|  |  |  | * 1. **Dozatorul de biomasa**   -Capacitatea rezervorului- aprox150 kg;  -Cantitatea dozată de biomasă-2-100 kg/h;  -Puterea electrică instalată-0,75 kW; -Panou de comandă digitalizat; ---  -Dimensiunile- 2850 x 1100 x 1900 mm |  |
|  |  |  | * 1. **Cazan de încălzire**   -Capacitatea termică/aerului-20-60 kW;  -Puterea electrică instalată-1,5 kW; - Dimensiunile-1200 x 1800 x 2000 mm; |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |