|  |
| --- |
| Specificaţii tehnice (F2.1)*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]* |
| **Denumirea bunurilor**  | **Modelul articolului** | **Țara de origine** | **Produ-actorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Lot 1 :**Utilaj de uscare a fructelor și legumelor* |  |  |  | * 1. Camera de deshidratare

-Capacitatea de uscare - 650 kg/sarja-Dimensiunile camerei 2800 x 1250 x 2400 mm-Vagonete 2 buc. -Palete 44 buc dimensiuni 1100 x 750mm-Ventilatoare pentru circulație — 2 buc. -Puterea electrică 2 x 1,1 kwt-Panou de comandă digitalizat-Sursa electrică 380V 50 Нz  |  |
|  |  |  | * 1. **Dozatorul de biomasa**

-Capacitatea rezervorului- aprox150 kg; -Cantitatea dozată de biomasă-2-100 kg/h; -Puterea electrică instalată-0,75 kW; -Panou de comandă digitalizat; ----Dimensiunile- 2850 x 1100 x 1900 mm |  |
|  |  |  | * 1. **Cazan de încălzire**

-Capacitatea termică/aerului-20-60 kW; -Puterea electrică instalată-1,5 kW; - Dimensiunile-1200 x 1800 x 2000 mm;  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |