|  |
| --- |
| Specificații de preț (F2.2) |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,6]* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Preţ unitar****(fără TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Termenul de****livrare** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Panouri fotovoltaice :**• Module mono cristaline; • Tehnologie single cel;• Putere minima de 400W; • Minim 10 kW putere instalată;• Invertor on-grid trifazat minim 10kW - 1 buc. ;• Materiale (cablu, elemente de fixare si montare, etc.);• Proiectarea, lucrări de montare, pornire-reglare, (serv.) | buc | 35/40 |  |  | 75 zile calendaristice  |
| Total |  |  |  |  |  |

 |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |