|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice (F2.1) | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, ]* | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |
| **Denumirea bunurilor** | **Modelul articolului** | **Țara de origine** | **Produ-căturul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| **Vehicul aerian fără pilot (Dronă) cu destinație agricolă (specificațiile pentru un set cu piese de schimb) -1 buc:**   * Volumul rezervorului: cca 10 l * Greutatea maximă la decolare: 25 kg * Eficiență în lucru: 0,8-1,0 hectare /zbor- (5-10min) 32-40 hectare/ min 8 ore |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată conform caietului de sarcini (se anexează) | |  |
| **Vehicul aerian fără pilot (Dronă) cu destinație agricolă (specificațiile pentru un set cu piese de schimb)- 2 buc**:  Volumul rezervorului- min 16 l  Eficiență în lucru:1,1-2 hectare /zbor (8-12min)  44-64 hectare/ min 8 ore |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată conform caietului de sarcini (se anexează) | |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |