**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul Programului EU4MOLDOVA: Regiuni-cheie Cahul și Ungheni ,**  **,,Achiziționarea unei semănătoare pentru cultivarea de precizie a legumelor și a unui cultivator”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| Lot 1 | **Semănătoare pentru legume de precizie**  | Buc  | 1 | **Parametri:** * **Secții de semănat: 4, 6, 8.**
* **Însămânțare: linii duble (80-100 mm) .**
* **Distanța între rânduri: minim 26-110 cm**
* **Lățimea semănătorii: cca 2/2.6/3.5 m.**
* **Lățimea de transport: 2/2.6/3.5 m.**
* **Tipuri de culturi: sfeclă de zahăr, sfeclă roșie, castravete, spanac, pepene galben, ridiche, ardei, varză, ceapă, tomate, broccoli, mărar, morcov, pătrunjel.**
 |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Minim 12 luni de la semnarea actului de primire-predare
 |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare –30 zile după semnarea contractului de vânzare-cumpărare ;
* Locul livrării: raionul Ungheni, satul Grăseni
* Dacă este nevoie de vămuire, atunci responsabil pentru efectuarea acesteia este furnizorul.
 |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
* În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de **15** zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
 |
|  | **Conformitatea cu standarde de conformitate** |  |  | * CE – Ecologic Clean
 |
|  | **Certificat de origine** |  |  | * De la producător
 |
|  | **Termenul de valabilitate a ofertei:**  |  |  | * 60 zile calendaristice
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 2 | **Cultivator**  | Buc  | 1 | **Parametri:** * **Lățimea de lucru: 4m**
* **Productivitatea: Până la 4,8 ha/oră**
* **Dimensiunea de gabarit (LxLxÎ): 4900mm x 4080 x 1100mm**
* **Puterea necesară: cel puțin 80 c.p.**
* **Adâncimea de prelucrare: 5-12 cm**
* **Viteza de lucru: 12 km/h**
* **Greutatea: 880 kg**
 |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | Garanție: minim 12 luni de la semnarea actului de primire-predare |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Locul livrării: raionul Ungheni, satul Grăseni
* Termen de livrare –30 zile calendaristice după semnarea contractului de vânzare-cumpărare
* Dacă este nevoie de vămuire, atunci responsabil pentru efectuarea acesteia este furnizorul.
 |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
* În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de **15** zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
 |
|  | **Conformitatea cu standarde de conformitate** |  |  | * CE – Ecologic Clean
 |
|  | **Certificat de origine** |  |  | * De la producător
 |
|  | **Termenul de valabilitate a ofertei:**  |  |  | * 60 zile calendaristice
 |