**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,Utilaj producere puzzle”.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| Lot 1 | **Presă hidraulică**  Hydraulic Leather Embossing Machine(Without heating function, with cutting,  de tip HG-E180T sau echivalent. | buc | 1 | **Parametri generali:**  Working Force: 180 Tone.  Putere: cca 6kw  Suprafața de lucru maximală: 600\*750mm  **Parametri specifici:**  Compatibilă cu forme ștanțare:  64\*48 cm - 24 elemente  64\*48 cm - 36 elemente  64\*48 cm - 54 elemente  64\*48 cm - 100 elemente  64\*48 cm - 200 elemente  64\*48 cm - 350 elemente  64\*48 cm - 500 elemente  48\*32 cm - 24 elemente  48\*32 cm - 36 elemente  48\*32 cm - 54 elemente  48\*32 cm - 100 elemente  23x23 cm - 12 elemente  23x23 cm - 16 elemente  23x23 cm - 20 elemente  23x23 cm - 24 elemente  23x23 cm - 36 elemente  23x23 cm - 54 elemente  23x15 cm - 36 elemente  23x15 cm - 54 elemente  ⌀48 - 54 elemente  ⌀48 - 100 elemente  ⌀48 - 200 elemente |
|  | Cerințe fata de termenul de garanție |  |  | * Garanție: min 12 luni |
|  | Cerințe fata de livrare |  |  | **Modalitatea 1 INCOTERMS**   * Termen de livrare - max 60 zile * Locul livrării: Chisinau * Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului   **Modalitatea 2 FOB**   * Termen de livrare - max 7 zile |
|  | Cerințe post-garanție |  |  | * În caz de defecțiune să asigure piese de reparație și suport tehnic gratuit. |
|  | Conformitatea cu standarde de conformitate |  |  | * CE |
|  | Certificat de origine |  |  | * De la producător |
|  | Termenul de valabilitate a ofertei: |  |  | * 60 de zile. |