**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,Utilaj producere puzzle”.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| Lot 1 | **Presă hidraulică**Hydraulic Leather Embossing Machine(Without heating function, with cutting,de tip HG-E180T sau echivalent.  | buc | 1 | **Parametri generali:**Working Force: 180 Tone.Putere: cca 6kwSuprafața de lucru maximală: 600\*750mm**Parametri specifici:**Compatibilă cu forme ștanțare:64\*48 cm - 24 elemente64\*48 cm - 36 elemente64\*48 cm - 54 elemente64\*48 cm - 100 elemente64\*48 cm - 200 elemente64\*48 cm - 350 elemente64\*48 cm - 500 elemente48\*32 cm - 24 elemente48\*32 cm - 36 elemente48\*32 cm - 54 elemente48\*32 cm - 100 elemente23x23 cm - 12 elemente23x23 cm - 16 elemente23x23 cm - 20 elemente23x23 cm - 24 elemente23x23 cm - 36 elemente23x23 cm - 54 elemente23x15 cm - 36 elemente23x15 cm - 54 elemente⌀48 - 54 elemente⌀48 - 100 elemente⌀48 - 200 elemente |
|  | Cerințe fata de termenul de garanție |  |  | * Garanție: min 12 luni
 |
|  | Cerințe fata de livrare |  |  | **Modalitatea 1 INCOTERMS*** Termen de livrare - max 60 zile
* Locul livrării: Chisinau
* Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului

**Modalitatea 2 FOB*** Termen de livrare - max 7 zile
 |
|  | Cerințe post-garanție |  |  | * În caz de defecțiune să asigure piese de reparație și suport tehnic gratuit.
 |
|  | Conformitatea cu standarde de conformitate |  |  | * CE
 |
|  | Certificat de origine |  |  | * De la producător
 |
|  | Termenul de valabilitate a ofertei:  |  |  | * 60 de zile.
 |